|  |
| --- |
| Antragsteller:  (Firmenstempel) |



|  |
| --- |
| An die  Stadt Neckarsulm  Sicherheit und Verkehrsmanagement  Amt für Bürgerservice und Ordnung  Bettina Waldner  Marktstr. 18  74172 Neckarsulm  Tel.: 07132/35-333; Mobil: 0162/298 07 03  Fax: 07132/35-4669  E-Mail: [baustellen@neckarsulm.de](mailto:heike.heigl@neckarsulm.de) |

**Antrag**

|  |
| --- |
| **Antrag auf gebührenpflichtige Benutzung öffentlicher Flächen gem. §§ 44, 45, 46 StVO, § 16 StrG BaWü**  **Wichtiger Hinweis:**  **Bitte beachten Sie, dass die Baumaßnahme nach den Vorgaben der neuen RSA 21 geplant und abgesichert werden muss!**  **Der Antrag ist 14 Tage vor Beginn der Maßnahme beim Amt für Bürgerservice und Ordnung zu stellen.** |

**Antrag wegen**

Ausführung von Bauarbeiten

Materiallagerung oder Baustelleneinrichtung

Containerstellung

Gerüststellung

Sondernutzungserlaubnis oder sonstige Benutzung

Einrichtung einer Halteverbotszone

Genaue Angaben der ausführenden Arbeiten:

        
Betroffene(r) Stadtteil, Straße und Hausnummernbereich

**Dauer der Maßnahme vom:** **bis**

**Auftraggeber** (wer hat die Baumaßnahme in Auftrag gegeben):

Genaue Angabe der Anschrift, inkl. Telefon, Mobil und Email

**Bauleiter des Antragstellers:**

Genaue Angabe der Anschrift, inkl. Telefon, Mobil und Email

**Verantwortlicher vor Ort:**

Genaue Angabe der Anschrift, inkl. Telefon, Mobil und Email

|  |
| --- |
| **Die Zustimmungs- und Aufgrabungsgenehmigung ist zwingend vom Tiefbauamt bzw. der Stadtwerke der Stadt Neckarsulm einzuholen.**  Genehmigung eingeholt bei:       Genehmigt am: |

|  |
| --- |
| **Sondernutzung:**  Bei Kranstellung, Container, Gerüststellung oder Materiallagerungen und sonstigen Sondernutzungen:  Angabe der benötigten öffentlichen Fläche: Länge       m x Breite       m =       qm |

**Verkehrsrechtliche Anordnung**

Ich/wir beantragen hiermit eine

Vollsperrung  Teilsperrung  Verkehrsbeschränkung

Umleitung erforderlich  Restbreite der Fahrbahn:       m  Signalanlage wird benötigt

Gehwegvollsperrung  Gehwegteilsperrung  Geh-/Radwegsperrung

Parkstreifen/ Parkbucht Vollsperrung; genötigte Fläche: Länge       m x Breite       m

Sonstige Flächen:

**Für die Baumaßnahme gilt**  Regelplan:       /  beiliegender Verkehrszeichenplan

**RSA Schulungsnachweis liegt bei**

     

**Ort, Datum Unterschrift**

**Wichtige Hinweise:**

1. Es wird hiermit versichert, dass der Antragsteller die notwendige Sachkunde für das Aufstellen von Schildern nach RSA, M-VAS, ZTV-SA hat, die Verantwortung für die ordnungsgemäße Aufstellung der Verkehrszeichen und deren Beleuchtung sowie die Aufstellung und Bedienung einer ggf. erforderlichen Signalanlage übernimmt und die dafür entstehenden Kosten trägt.  
   Der RSA-schulungsnachweis ist bei der Straßenverkehrsbehörde vorzulegen. Wir weisen darauf hin, dass die verkehrsrechtlichen Anordnung erst nach Vorlage des Schulungsnachweises ausgestellt werden kann.  
   Kann der Antragsteller dies nicht gewährleisten, ist eine Verkehrssicherungsfirma zu beauftragen. Die beauftragte Verkehrssicherungsfirma ist der Straßenverkehrsbehörde mitzuteilen.
2. Unvollständige Anträge werden zur Vervollständigung an Sie zurückgesandt. Wir weisen Sie darauf hin, dass dies zu Verzögerungen der Bearbeitungsdauer führen kann.
3. Wir weisen Sie darauf hin, dass ohne verkehrsrechtliche Anordnung nicht mit der Maßnahme begonnen werden darf. Wenn Sie ohne verkehrsrechtliche Anordnung mit den Arbeiten beginnen, kann dies die Einstellung der Baumaßnahme und/oder ein Bußgeld zur Folge haben.
4. **Die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm ist einzuhalten:**  
   Nach der AVV Baulärm ist die Durchführung von Bauarbeiten nur Werktags (Montag bis Samstag) unter Einhaltung nach folgenden Immissionsrichtwerte gestattet:  
   Von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr im Industriegebiet 70dB(A), im Gewerbegebiet 65 dB(A), im Misch-/Kern-/Dorfgebiet 60 dB(A), im allgemeinen Wohngebiet 55 dB(A), im reinen Wohngebiet 50 dB(A)  
   Von 20.00 Uhr bis 07.00 Uhr im Industriegebiet 70dB(A), im Gewerbegebiet 50 dB(A), im Misch-/Kern-/dorfgebiet 45 dB(A), im allgemeinen Wohngebiet 40 dB(A), im reinen Wohngebiet 35 dB(A).  
   Nach der32. BImSchV sind werktags alle Geräte und Maschinen unter Einhaltung der vorgenannten Lärmgrenzen erlaubt. Beton- und Mörtelmischer sind werktags nur in der Zeit von 07.00 Uhr bis 20.00 Uhr erlaubt.
5. **Bitte beachten Sie, dass die Baumaßnahme nach den Vorgaben der neuen RSA 21 geplant und abgesichert werden muss!**